|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械基础一体化教室教学设施设备采购报价单 | | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | | 性能参数 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 定制讲台 | 教师讲台 | SF-F7008钢木一体式讲台 1、优质实木，1.0mm精装冷轧钢板  2、规格1120\*700\*1000mm（关闭后） | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 2 | 工作椅 |  | 材质：网布+海绵，符合行业标准 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 3 | 定制课桌 |  | 规格:1450\*500\*750mm  1、基材为优质E1 级18mm中纤板贴三聚氰胺板，密度≧0.75g/cm3，桌面25mm，游离甲醛释放量小于6.5mg/100ge1；具有防火、耐磨、耐热、不褪色，不变形等特点；  2、封边：采用优质1.0mm 厚同色PVC 全自动封边机热熔胶封边，封边牢固、不易脱胶。  3、五金配件：采用优质五金配件，开启灵活轻便、各部位安装结构严密、牢固、可靠、平稳、无松动、倾斜、摇晃等现象；脚架钢管40\*40mm，加强杆40\*20mm，厚度1.0mm，经过酸洗磷化处理,静电喷塑，耐磨防锈，结构牢固耐用，造型美观。 | 张 | 54 |  |  |  |  |
| 4 | 定制课椅 |  | 规格:1450\*300\*450mm  1、基材为优质E1 级18mm中纤板贴三聚氰胺板，密度≧0.75g/cm3，桌面25mm，游离甲醛释放量小于6.5mg/100ge1；具有防火、耐磨、耐热、不褪色，不变形等特点；  2、封边：采用优质1.0mm 厚同色PVC 全自动封边机热熔胶封边，封边牢固、不易脱胶。  3、五金配件：采用优质五金配件，开启灵活轻便、各部位安装结构严密、牢固、可靠、平稳、无松动、倾斜、摇晃等现象；脚架钢管40\*40mm，加强杆40\*20mm，厚度1.0mm，经过酸洗磷化处理,静电喷塑，耐磨防锈，结构牢固耐用，造型美观。 | 张 | 54 |  |  |  |  |
| 5 | 定制柜 |  | 规格:800\*400\*2000mm  材质：钢制 | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 6 | 展示货架 |  | 规格:1500\*400\*2000  1、五层主架,钢制  2、所有货架的构件均采用Q235型钢原材料轧制；立柱80\*40\*0.9mm，横梁60\*40\*0.9 mm，层板钢板厚度0.4mm。  3、表面处理:环氧树脂粉喷塑,具有附着力强,耐磨,耐腐蚀,外型美观的特点.涂层厚度可达60-80 微米,固化温度为1800C；  4、所有金属都经过严格酸洗,化处理,表面硬度经过2H 铅笔测试无划痕,达到国家GB6739-86 标准,充分保证表面质量。 | 个 | 12 |  |  |  |  |
| 总计（元） | | | | | |  | | 元 | |

采购响应供应商全称（加盖公章）：

联系人：

联系方式：

日 期：