**宿舍门和乐居楼阳台门更换报价表**

一、**宿舍门和乐居楼阳台门更换位置**

宿舍门安装地点：乐居楼和和居楼1-5

阳台门安装地点：乐居楼阳台

1. **钢质门主要技术要求：**

1、门扇厚度7公分

2、宿舍门：单开,内开；阳台门：单开,外开

3、门洞尺寸：950X2700；950 X2500（门洞具体以现场为准）

4、宿舍门门头窗花（210不锈钢、格子网烤漆、单片钢化玻璃5mm）；阳台门门头窗花（单片钢化玻璃5mm）

5、宿舍门（原配钥匙10根）

6、门框：采用实厚足1.2mm、凯景优质镀锌钢板，门框必须采用水泥砂浆灌浆密实，门框接缝处需焊接牢固，不留缝隙。门扇：采用实厚足0.8mm 凯特优质镀锌钢板，门扇必须坚固耐用，抗撞击.

7、表面处理：要求采用创基护外粉，采用静电液态喷涂（涂料厚度）或静电粉末喷(涂料厚度≥20um)或静电粉末喷涂（涂料厚度≥60um），要求具有防尘，防尘防菌，防爆，喷面平整,无裂缝,无起泡现象.涂层厚度必须达到国家标准;

8、五金:五金配件为产品配套件,包含合页,门锁,门吸,门把手等五金配件，五金件,附件,紧固件应满足功能需求，具有足够强度,启闭灵活无噪音。合页：每扇门采用3付旗型合页；厚度≥3.0mm, 拉力≥15N，另外每扇宿舍门配10把钥匙。

8、锁具采用304不锈钢锁具，锁芯采用内外匙锁芯，门吸：材质为304不锈钢，根据现场条件适配地吸或墙吸，要求吸力牢固

9、开门方向。按原门方向设置内外开门方向，左开还是右开需要供应商到现场根据实际情况控制测量

10、材料需经酸洗磷化和电游处理。

11、本公司将向甲方提供产品塑粉检测报告和机械锁检测报告。

12、投标前本公司将向甲方提供实物产品以做参考。

13、本公司承诺：如所提供之产品达不到以上技术参数将负全部责任。

14、投标人提供的所有检验报告委托单位与投标人单位名称一致（原件备查）

**三、报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额（元）** | **备注** |
| 1 | 宿舍门 | 樘 | 61 |  |  | 门洞的尺寸分别是：950mm\*2500mm；950mm\*2700mm(具体尺寸按现场测量为准) |
| 2 | 乐居楼阳台门 | 樘 | 271 |  |  | 门洞的尺寸分别是：950mm\*2500mm(具体尺寸按现场测量为准) |
| 3 | 旧门拆除 | 樘 | 332 |  |  | 含废弃门搬离现场 |
| 4 | 新门安装 | 樘 | 332 |  |  | 包含辅料：水泥沙子，人工灌浆，门边涂料恢复及搬运、垃圾清理 |
| 总价（元） | | | | |  |  |

**注：1、本次报价控制价为：549300元。**

**2、以上单价含制作、运输、安装、拆卸旧门、水泥砂子、门框塞缝、收边包工包料、清理垃圾费用及税点。**

**3、供应商应视此次报价为此项目的所有费用，其他所有费用由供应商承担，请知悉！**

采购响应供应商全称（加盖公章）：

联系人：

联系方式：

日 期：