**宿舍门和乐居楼阳台门更换报价表**

一、**宿舍门和乐居楼阳台门更换位置**

宿舍门安装地点：乐居楼和和居楼1-5

阳台门安装地点：乐居楼阳台

1. **钢质门主要技术要求：**

1、门扇厚度7公分

2、宿舍门：单开,内开；阳台门：单开,外开

3、门洞尺寸：950X2700；950 X2500（门洞具体以现场为准）

4、宿舍门门头窗花（210不锈钢、格子网烤漆、单片钢化玻璃5mm）；阳台门门头窗花（单片钢化玻璃5mm）

5、宿舍门（原配钥匙10根）

6、门框：采用实厚足1.2mm、凯景优质镀锌钢板，门框必须采用水泥砂浆灌浆密实，门框接缝处需焊接牢固，不留缝隙。门扇：采用实厚足0.8mm 凯特优质镀锌钢板，门扇必须坚固耐用，抗撞击.

7、表面处理：要求采用创基护外粉，采用静电液态喷涂（涂料厚度）或静电粉末喷(涂料厚度≥20um)或静电粉末喷涂（涂料厚度≥60um），要求具有防尘，防尘防菌，防爆，喷面平整,无裂缝,无起泡现象.涂层厚度必须达到国家标准;

8、五金:五金配件为产品配套件,包含合页,门锁,门吸,门把手等五金配件，五金件,附件,紧固件应满足功能需求，具有足够强度,启闭灵活无噪音。合页：每扇门采用3付旗型合页；厚度≥3.0mm, 拉力≥15N，另外每扇宿舍门配10把钥匙。

8、锁具采用304不锈钢锁具，锁芯采用内外匙锁芯，门吸：材质为304不锈钢，根据现场条件适配地吸或墙吸，要求吸力牢固

9、开门方向。按原门方向设置内外开门方向，左开还是右开需要供应商到现场根据实际情况控制测量

10、材料需经酸洗磷化和电游处理。

11、本公司将向甲方提供产品塑粉检测报告和机械锁检测报告。

12、投标前本公司将向甲方提供实物产品以做参考。

13、本公司承诺：如所提供之产品达不到以上技术参数将负全部责任。

14、投标人提供的所有检验报告委托单位与投标人承诺使用产品的生产单位名称一致。

**三、报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额（元）** | **备注** |
| 1 | 宿舍门 | 樘 | 61 |  |  | 门洞的尺寸分别是：950mm\*2500mm；950mm\*2700mm(具体尺寸按现场测量为准) |
| 2 | 乐居楼阳台门 | 樘 | 271 |  |  | 门洞的尺寸分别是：950mm\*2500mm(具体尺寸按现场测量为准) |
| 3 | 旧门拆除 | 樘 | 332 |  |  | 含废弃门搬离现场 |
| 4 | 新门安装 | 樘 | 332 |  |  | 包含辅料：水泥沙子，人工灌浆，门边涂料恢复及搬运、垃圾清理 |
| 总价（元） | | | | |  |  |

**注：1、本次报价控制价为：549300元。**

**2、以上单价含制作、运输、安装、拆卸旧门、水泥砂子、门框塞缝、收边包工包料、清理垃圾费用及税点。**

**3、供应商应视此次报价为此项目的所有费用，其他所有费用由供应商承担，请知悉！**

采购响应供应商全称（加盖公章）：

联系人：

联系方式：

日 期：