**厦门技师学院全院单体空调、多联机空调内外机深度清洗项目报价表**

**一、厦门技师学院需清洗设备数量清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 1.5匹变频冷暖挂机 | 1619 |  |
| 2 | 2匹空调 | 38 |  |
| 3 | 3匹空调 | 194 |  |
| 4 | 5匹空调 | 534 |  |
| 5 | 座吊机 | 20 |  |
| 6 | 风冷模块机组 | 4 |  |
| 7 | 吊柜 | 8 |  |
| 8 | 电梯空调 | 22 |  |
| 9 | 中央空调多联空调主机 | 111 |  |
| 10 | 中央空调多联空调室内机 | 654 |  |
|  | 合计 | 3204 |  |
|  |  |  |  |

**二、分体空调清洗内容**

1.室内机进行全面保养作业内容

（1）室内机过滤网清洗

（2）室内机的风轮的清洁

（3）室内机的送风口、回风口的清洁

（4）清洁室内机的灰尘及异物

（5）开机测试运行到出风回风温度正常

（空调中标单位:先安排清洗一套空调，并录视频作为样板）

2.室外机进行全面保养作业内容

（1）清洗外机的冷凝器翅片

（2）清洗外机风叶杂物及外机工作箱的内部的杂物

（3）清洁处理外机控制箱内的灰尘及异物

（4）开机测试各运行机电部分及电器正常

（5）检查排水管及扎带，若有损坏需更换

（空调中标单位:先安排清洗一套空调，并录视频作为样板）

**三、多联中央空调清洗内容：**

1.室内机进行全面保养作业内容

（1）室内机过滤网清洗

（2）室内机的风轮的清洁

（3）室内机的回风箱的清洁

（4）室内机的送风口、回风口的清洁

（5）清洁室内机的灰尘及异物

（6）开机测试运行到出风回风温度正常

（7）清洗排水管并检查排水是否通畅

（空调中标单位:先安排清洗一套空调，并录视频作为样板）、

2.室外机主机进行全面保养作业内容

（1）清洗外机的冷凝器翅片

（2）清洗外机风叶杂物及外机工作箱的内部的杂物

（3）清洁处理外机控制箱内的灰尘及异物

（4）开机测试各运行机电部分及电器正常

（5）检查制冷剂是否充足

（空调中标单位:先安排清洗一套空调，并录视频作为样板）

## 四、服务要求

1.清洗方法要求：两器(蒸发器和冷凝器）无油污：洗洁精兑入清水后洗刷。两器有油污：使用空调专用清洁剂，然后再用清水反复冲洗。清洗空调的全部过程要按规范进行专业操作，若因操作不当导致空调内外机出现的任何故障，均由空调清洗中标单位承担维修配件及人工等一切费用。

2.宿舍空调清洗时间根据学生宿舍生管安排进行，清洗完成时须报学生和生管老师签字确认。宿舍以外的空调清洗时间根据学校安排进行，清洗完成时须报老师签字确认。

3.空调中标单位对清洗台数做好记录，内容为：存放位置，匹数大小、机器型号、是否正常运行，等形成档案，有故障的机器需报物业登记。

4.供应商应于合同签定之日起，2个日历日内进场清洗空调,对所有公共区域分体空调及中央空调分组同时展开清洗工作并在25个日历日内完成。再根据清洗项目进展随时增派人员，保证空调开机前清洗完成

## 五、报价表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **总报价（小写 单位：元）** | **总报价（大写）** |
| 1 | 全院单体空调、多联机空调内外机深度清洗 |  |  |

注：1、本次报价控制价为：150000元。

1. 供应商应视为此次报价为此项目的所有费用，其他所有费用由供应商承担，请知悉！

供应商全称（加盖公章）：

联系人：

联系方式：

日 期：